**Par papildus informāciju iepirkumam „Ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana Miera ielā 16, Aucē”,**

**iepirkuma identifikācijas Nr. ANP 2017/23**

**JAUTĀJUMI UN ATBILDES**

**Jautājumi saņemti 04.09.2017.un atbildes sniegtas 05.09.2017.**

Aktuālie jautājumi būtu šādi, vadoties pēc apjomu tabulas numerācijas:

*10.4. Logs verams vēdināms + vitrīnas 1,7\*1,8m , plastikāta konstrukcija rāmis ,laminēts viena puse - ārpuse , stiklojums ar 3slāņu paketi , U-vērtība= 1,1 W/m2K , Izmēri pirms izgatavošanas precizējami saskaņojami ar pasūtītāju*

**Jautājums:**

* Kas ticis domāts ar vārdu "vitrīnas"?

**Atbilde:**

Vitrīna – neverama loga daļa, jāparedz loga dalījumā iespēja logus notīrīt neizmantojot ārējās kāpnes.

**Jautājums:**

* Kādā krāsā jābūt vienas puses laminējumam?

**Atbilde:**

Ārpuses laminējums – RAL 7001.

*14. Jauna jumta seguma iesegšana , Ruukki 50 , Clasic D , tonis RR23 Tumši pelēks , vai cita ražotāja līdzvērtīgs izstrādājums, ar difūzmembrānu, latojumu, šķērslatojumu*

**Jautājums:**

-Vai Rukki jumta seguma vietā varam piedāvāt A/S "Mārupes Metālmeistars" ražoto Solo profilu?

Kādas ir galvenās prasības jumta segumā (piem. skārda biezums, krāsojums)?

**Atbilde:**

Tehniskie parametri jumta segumam nedrīkst būt zemāki (sliktāki) par norādītā ražotāja izstrādājuma tehniskajiem parametriem.

*14.3. ~latojums antiseptizēts 30\*80 ar soli 300 mm*

**Jautājums:**

- Vai varam latojuma 30\*80 vietā piedāvāt latojumu ar izmēriem 25\*100 vai 32x100?

**Atbilde:**

Ar latojuma izmēriem ir iespējams variēt, ja latojums atbilst jumta seguma ražotāja rekomendācijām un tehniskajiem parametriem.

*14.5.Skursteņu pārbūve par ventilācijas kanālu izvadiem, dekoratīvās apdares izveide,*

**Jautājums:**

* Konkrēti kādi darbi veicami skursteņu pārbūvei? Skursteņus jāpārmūrē vai jālabo un jāapmet? Ja jāpārmūrē, tad ar dūmvadu ķieģeļiem vai silikāta ķieģeļiem?

**Atbilde:**

Skursteņu (esošo dūmvadu – perspektīvie ventilācijas izvadi) daļas virs jumta seguma pēc apsekošanas veikšanas un secinājumu izdarīšanas pārmūrējama, apmetama ar dekoratīvo apmetumu, krāsojama baltā krāsā, skārda – tonis tumši pelēks RR32 – nosegcepures un pieslēgumu izveide.

*14.9.~vagondēlis krāsots ( beicēts) RR23 tumši pelēks (Pinotex virši vai ekvivalents)*

**Jautājums:**

-Kādam jābūt vagondēļa biezumam un platumam?

**Atbilde:**

18 mm biezums , 60-100 mm platums.

*14.12.~lietus ūdens novada sistēma, savācēja rene ar piekarāķiem, tonis RR23 tumši pelēks*

**Jautājums:**

* *Noteksistēmām jābūt profilētajām vai apaļajām un ja apaļajām tad kāda diametra?*

**Atbilde:**

*Noteksistēmām jābūt profilētajām.*

*Citi jautājumi:*

**Jautājums:**

* Mums pašiem jāparedz tualetes izvietošana vai to nodrošina pasūtītājs esošajā ēkā?

**Atbilde:**

Tualetes izvietošana jāparedz pašam būvniekam.

**Jautājums:**

-Vai no esošās ēkas būs iespējams iegūt ūdeni un elektrību?

**Atbilde:**

Jā, būs iespējams.

**Jautājums:**

-Materiālus būs iespējams novietot ēkā vai celtniekam jāparedz jūras konteineris materiālu novietošanai?

**Atbilde:**

Iespēju robežās būvnieks šajā ēkā var novietot šī objekta būvdarbiem paredzētos materiālus, patstāvīgi izvērtējot un ievērtējot ēkas konstrukciju drošību un ugunsdrošības prasības. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par būvnieka materiālu saglabāšanu.

**Jautājums:**

* Apjomos neatrodam sastatņu un žoga nomu, mont./demont.. Cik noprotams celtniekam pašam tas jāparedz piedāvājumā?

**Atbilde:**

Izvēloties darbu veikšanas tehnoloģiju, būvnieks izvēlas tehnisko nodrošinājumu.

**Jautājums:**

* Bez fasādes skatiem vai būtu pieejami vēl kādi projekta rasējumi?

**Atbilde:**

Citu rasējumu nav.